TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

**Digitalnog korelatora za lociranje curenja vodovodne mreže sa dva senzora za makro lokaciju kvara na podzemnim cjevovodnim sistemima**

**Komplet se sastoji od:**

**-Digitalni korelator**

**- CWS program za računalo, za arhiviranje podataka**

**- RF prijemnik A**

**- RF prijemnik B**

**- Piezo senzor s aktivnim pojačalom ( 2 kom)**

**- ALU kovčeg za transport**

**- Punjač za kompletan sustav**

**- Punjač za punjenje u vozilu**

 Zoran Biščan dipl .ing .stroj.