

Broj : BN-35-2019/V

Bjelovar, 01.04.2019.

**TEHNIČKE KARAKTERISTIKE**

PREDMET NABAVE: **Čeoni električni viličar ( trokolica )**

|  |  |
| --- | --- |
| Proizvođač: |  |
| Dobavljač: |  |
| Model viličara: |  |
| Godina proizvodnje: |  |
| Masa viličara: |  |
| Vrsta krana: **standardni** |  |
| Pogon: **Električni** |  |
| Nosivost: **minimalno 1600 kg** |  |
| Dužina vilica : **za euro paletu** |  |
| Ukupna širina viličara: **minimalno 1000mm maksimalno 1250 mm** |  |
| Visina podizanja: **minimalno 3100mm**  |  |
| Ukupna dužina : **minimalno 2500 mm - maksimalno 3400 mm** |  |
| Radni hodnik:  |  |
| Snaga motora vožnje: |  |
| Nagib krana : **minimalno 3°/5°** |  |
| **Bljeskalica (upozoravajuće svjetlo)** | **DA / NE** |
| osovinski razmak: **minimalno 1300 mm** |  |
| Rotirka na krovu:  | **DA / NE** |
| **Zvučni signal za vožnju unatrag** | **DA / NE** |
| maksimalna nosivost na maksimalnoj visini dizanja: **minimalno 1300kg** |  |
| Proizvođački katalog s tehničkim karakteristikama na hrvatskom jeziku:  | **DA / NE** |
| Vanjski razmak vilica: **minimalno 800mm-1000mm** |  |
| motor za podizanje: **minimalno 10,00 kw**  |  |
| Rukovanje : **sjedenje** |  |
| **Uređaj za transport i prihvat bala**  |  |
| Mogućnost zakretanja vilica | **DA / NE** |
| težina uređaja: **minimalno 250 kg maksimalno 450 kg** |  |
| veličina vilica: **za euro paletu** |  |
| **mogućnost zakretanja vilica**  |  |