|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Materijal | Lokacija: Naselje Patkovac | | | |
|  |  |  |  |  |
| Naziv materijala | Mjerna  jedinica | Količina | Jedinična cijena | Ukupno |
| PEHD cijev 0110, PE-100, SDR 11, PN 16 prema HRN EN 12201 | m' | 1320 |  |  |
| Elektrospojnice 0 110, SDR 11, PN 16 | kom | 150 |  |  |
| PEHD elektrofuzijsko koljeno 0110/90°, SDR 11, PN 16 | kom | 2 |  |  |
| Elektro T komad 0110/090, SDR 11, PN 16 | kom | 5 |  |  |
| E komad DN15O/016O, PN 16 s prstenom protiv izvlačenja | kom | 2 |  |  |
| E komad DN1OO/011O, PN 16 s prstenom protiv izvlačenja | kom | 1 |  |  |
| E komad DN8O/09O, PN 16 s prstenom protiv izvlačenja | kom | 5 |  |  |
| T komad DN 150, PN 16 | kom | 1 |  |  |
| Redukcija DN 150/100, PN 16 | kom | 1 |  |  |
| Nadzemni hidrant DN 80, L=1250 | kom | 5 |  |  |
| Zasun DN 80, PN 16 s ugradbenom garniturom i skrinjicom | kom | 5 |  |  |
| Zasun DN 100, PN 16 s ugradbenom garniturom i skrinjicom | kom | 1 |  |  |
| N komad DN 80, PN 16 | kom | 5 |  |  |
| FF komad DN 80x200, PN 16 | kom | 5 |  |  |
| SVEUKUPNO BEZ PDV |  |  |  |  |

-Troškovnik materijala

mm

po