1. OPIS PREDMETA NABAVE

Crpilište Delovi smješteno je cca jedan kilometar sjeverno od naselja Novigrad Podravski, te zapadno od prometnice Novigrad Podravski-Hlebine. Crpilište čine tri aktivna duboka zdenca B4, B5, B6, ukupnog kapaciteta cca 210 l/S. Sirova voda crpljenja iz predmetnih zdenaca je prekomjerno bogata željezom te ju se obrađuje na uređaju za preradu vode u Javorovcu, mjestu 8 km udaljenom od crpilišta Delovi.

Od strane firme Vodovod-Hidrogeološki radovi d.o.o. iz Osijeka izvedeno je bušenje zamjenskog bunara B-5A, ugradnja bunarske konstrukcije, zasipa i tampona, osvajanje (čišćenje) bunara, pokusno crpljenje, te uzorkovanje i analiza vode. Bunar B-5A smješten je u travnatoj površini neposredno u blizini postojećeg bunara B-5 unutar ograđenog područja vodocrpilišta Delovi. Bunar B5 se nakon puštanja u rad bunara B5a više neće koristiti.

Novi zamjenski bunar potrebno je opremiti sa svim potrebnim elementima za pravilno funkcioniranje sustava u sklopu čega se zadržava postojeća kućica bunara B5 u kojoj je predviđena zamjena dotrajale elektro i strojarske opreme te spajanje cjevovodom PEHD d280 mm sa podzemnim, bunarskim, armirano – betonskim oknom koje će se izgraditi oko bunara B5A.

|  |
| --- |
| **PROCJENA TROŠKOVA OPREMANJA** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |
| A.1 | GRAĐEVINSKI RADOVI - UKUPNO: | 276.733,24 kn |  |  |  |
| B.1 | MONTERSKI RADOVI - UKUPNO | 601.212,37 kn |  |  |  |
| C.1 | ELEKTROTEHNIČKI RADOVI | 244.799,18 kn |   |   |   |
|  | **UKUPNO BEZ PDV-a:** | **1.122.744,79 kn** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | **PDV (25%):** |  **280.686,20 kn** |  |  |  |
|  | **SVEUKUPNO:** | **1.403.430,99 kn** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |