|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **REDNI BROJ** | **NAZIV** | **DA** | **NE** | **Opis****(Ako je NE ili od-do, min, max: upisati točne karakteristike ponuđenog)** |
| **1.** | **VAKUM PUMPA** |  |  |  |
|  | Pogon preko remenice |  |  |  |
|  | Kapacitet mininimalno 900 m3/h,  |  |  |  |
|  | Vakuum min 93% |  |  |  |
|  | Snaga max 15 kw |  |  |  |
|  | Pumpa ima vodeno i zračno hlađenje  |  |  |  |
|  | REMENICA POGONSKA ZA PUMPU |  |  |  |
| **2.** | **RADOVI** |  |  |  |
|  | Demontaža stare pumpe sa vozila |  |  |  |
|  | Prepravka nosača pumpe |  |  |  |
|  | Prepravka vacuum instalacije za prihvat nove pumpe |  |  |  |
|  | Montaža nove pumpe na vozilo sa priborom do pune funkcionalnosti |  |  |  |



**TEHNIČKE SPECIFIKACIJE**